# 综合特性命令

MML组成

字母/-/数字

最长多长

## 其它

### 执行延时操作1

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time1 |
| 功能 | 执行延时操作1 |
| 距离 | :cfg-delay-time:1 |
| 注意事项 | 无 |
| 备注 | 无 |

### 执行延时操作2

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time2 |
| 功能 | 执行延时操作2 |
| 距离 | :cfg-delay-time:2 |
| 注意事项 | 无2 |
| 备注 | 无2 |

### 执行延时操作3

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time3 |
| 功能 | 执行延时操作3 |
| 距离 | :cfg-delay-time:3 |
| 注意事项 | 无3 |
| 备注 | 无3 |

### 执行延时操作4

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time4 |
| 功能 | 执行延时操作4 |
| 距离 | :cfg-delay-time:4 |
| 注意事项 | 无4 |
| 备注 | 无4 |

### 执行延时操作5

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time5 |
| 功能 | 执行延时操作5 |
| 距离 | :cfg-delay-time:5 |
| 注意事项 | 无5 |
| 备注 | 无5 |

## 其它2

### 执行延时操作21

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time21 |
| 功能 | 执行延时操作21 |
| 距离 | :cfg-delay-time:21 |
| 注意事项 | 无21 |
| 备注 | 无21 |

### 执行延时操作22

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time22 |
| 功能 | 执行延时操作22 |
| 距离 | :cfg-delay-time:22 |
| 注意事项 | 无22 |
| 备注 | 无22 |

### 执行延时操作23

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time23 |
| 功能 | 执行延时操作23 |
| 距离 | :cfg-delay-time:23 |
| 注意事项 | 无23 |
| 备注 | 无23 |

### 执行延时操作24

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time24 |
| 功能 | 执行延时操作24 |
| 距离 | :cfg-delay-time:24 |
| 注意事项 | 无24 |
| 备注 | 无24 |

### 执行延时操作25

|  |  |
| --- | --- |
| 命令行名字 | Cfg-delay-time25 |
| 功能 | 执行延时操作25 |
| 距离 | :cfg-delay-time:25 |
| 注意事项 | 无25 |
| 备注 | 无25 |